**В редакции от 25.05.2017 г. №14-3**

**Муниципальное образование
городского поселения «Междуреченск»**

**муниципального образования муниципального района «Удорский»
Республики Коми**

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

ГП87.240.553ГР

**Часть 3
Градостроительные регламенты**

**Оглавление**

[1.Градостроительное зонирование территории населенных пунктов поселения 3](#_Toc374978731)

[1.1. Виды и состав территориальных зон 3](#_Toc374978732)

[1.2. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства. 3](#_Toc374978733)

[1.3. Виды и состав зон ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности. 3](#_Toc374978734)

[2.Градостроительные регламенты территориальных зон. 3](#_Toc374978735)

[2.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978736)

[2.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978737)

[2.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978738)

[2.4. Зона делового, общественного и коммерческого назначения.Градостроительный регламент 3](#_Toc374978739)

[2.5. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 3](#_Toc374978740)

[2.5.1. Подзона размещения объектов образования. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978741)

[2.6. Производственная зона 3](#_Toc374978742)

[2.6.1. Производственная подзона размещения объектов III-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978743)

[2.6.2. Производственная подзона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978744)

[2.7. Зона рекреационного назначения 3](#_Toc374978745)

[2.7.1. Подзона рекреационного назначения размещения парков, скверов и садов.
Градостроительный регламент 3](#_Toc374978746)

[2.7.2. Подзона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978747)

[2.7.3. Подзона рекреационного назначения размещения объектов спорта. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978748)

[2.8. Зона инженерной инфраструктуры 3](#_Toc374978749)

[2.8.1. Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978750)

[2.8.2. Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978751)

[2.8.3. Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов коммунальной
инфраструктуры. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978752)

[2.9. Зона транспортной инфраструктуры 3](#_Toc374978753)

[2.9.1. Подзона транспортной инфраструктуры размещения автомобильных дорог. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978754)

[2.9.2. Подзона транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального автомобильного транспорта. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978755)

[2.9.3. Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного
 транспорта. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978756)

[2.10. Зона сельскохозяйственных угодий. Градостроительный регламент 3](#_Toc374978757)

[2.11. Зона специального назначения 3](#_Toc374978758)

[2.11.1. Зона специального назначения, связанная с захоронениями
Градостроительный регламент 3](#_Toc374978759)

[3.Использование участков (частей участков), расположенных в зонах ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности 3](#_Toc374978760)

[4.Использование земель общего пользования 3](#_Toc374978761)

[5.Виды и состав территориальных зон, установленных на территориях
 населенных пунктов поселения 3](#_Toc374978762)

[5.1. Виды и состав территориальных зон населенного пункта пгт. Междуреченск 3](#_Toc374978763)

[5.2. Виды и состав территориальных зон населенного пункта п. Селэгвож 3](#_Toc374978764)

# Градостроительное зонирование территориинаселенных пунктов поселения

## Виды и состав территориальных зон

На территории Населенных пунктовПоселения устанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в Таблице 1.1.1.

**Перечень территориальных зон**

*Таблица 1.1.1.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Обозна-чение** | **Наименование территориальной зоны** |
| **Ж** | **Жилая зона** |
| **Ж1** | **Зона застройки индивидуальными жилыми домами** |
| **Ж2** | **Зона застройки малоэтажными жилыми домами** |
| **Ж3** | **Зона застройки среднеэтажными жилыми домами** |
| **О** | **Общественно-деловая зона** |
| **О1** | **Зона делового, общественного и коммерческого назначения** |
| **О2** | **Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения** |
| **О2(П)** | Подзона размещения объектов образования |
| **П** | **Производственная зона** |
| **П1** | **Производственная зона** |
| **П1.3** | Производственная подзона размещения объектовIII- го класса санитарной опасности |
| **П1.4** | Производственная подзона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности |
| **Р** | **Зона рекреационного назначения** |
| **Р(П)** | Подзона рекреационного назначения размещения парков, скверов и садов |
| **Р(Л)** | Подзона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов |
| **Р(С)** | Подзона рекреационного назначения размещения объектов спорта |
| **И** | **Зона инженерной инфраструктуры** |
| **И(ВС)** | Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения |
| **И(ВО)** | Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения |
| **И(КИ)** | Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов коммунальной инфраструктуры |
| **Т** | **Зона транспортной инфраструктуры** |
| **Т(АД)** | Подзона транспортной инфраструктуры размещения автомобильных дорог |
| **Т(АГ)** | Подзона транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального автомобильного транспорта |
| **Т(ЖД)** | Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта |
| **Сх** | **Зона сельскохозяйственного назначения** |
| **Сх1** | **Зона сельскохозяйственных угодий** |
| **Сп** | **Зона специального назначения** |
| **Сп1** | **Зона специального назначения, связанная с захоронениями** |

## Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены в составе градостроительных регламентов.

Прочие параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Поселения и Района (при и их наличии), а также Региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Коми.

## Виды и состав зон ограничений градостроительнойи хозяйственнойдеятельности.

На территории Населенных пунктов Поселения размещаются зоны градостроительных ограничений, перечень которых приведен в Таблице 1.3.1.

**Перечень зон ограничений градостроительной
и хозяйственной деятельности**

*Таблица 1.3.1.*

|  |
| --- |
| **Наименование зоны ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности** |
| Санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) от объекта капитального строительства |
| Зона санитарной охраны источников и водопроводов питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| Водоохранная зона и Прибрежная защитная полоса водного объекта |
| Рыбоохранная зона |
| Специальная лесная зона защитных лесов |
| Охранная зона линий электропередачи и связи |
| Объекты культурного наследия и сопряженные с ними территории |
| Территории, подверженные затоплениям, подтоплениям |

# Градостроительные регламенты территориальных зон.

## Зона застройки индивидуальными жилыми домами.Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.1.1.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица.2.1.1.*

|  |
| --- |
| ***Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства.Ограждение земельного участка.Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. |
| **Условно разрешенные виды использования**Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие постройки для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности на придомовых участках.Улично-дорожная сеть:- улицы;- переулки;- проезды;- проходы.Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения автомобилей.Малоэтажные жилые блокированные дома.Малоэтажные жилые многоквартирные дома.Общежития и гостиницы.Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты с ограничением времени работы:- бытового обслуживания с числом рабочих мест не более 5;- общественного питания с площадью торгового зала не более 50 кв. м;- торговли продовольственными и промышленными товарами с площадью торгового зала не более 100 кв. м;- аптеки с площадью торгового зала не более 50 кв. м;- временные объекты торговли продовольственными и промышленными товарами повседневного спроса без торгового зала и с площадью торгового зала не более 40 кв. м.Производственные объекты с земельным участком не более 0,5 га.Объекты для занятия культурно-массовой работой по месту жительства с ограничением времени работы:- клубы;- дома и дворцы культуры;- библиотеки.Культовые здания и сооружения с ограничением времени работы.Спортивные площадки без мест для зрителей.Общедоступные скверы и сады.Площадки для отдыха взрослых и игр детей.Фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, общеврачебные практики, подстанции скорой помощи.Площадки для временного хранения автомобилей (гостевые автостоянки).Площадки для мусоросборников.Отделения (пункты) охраны общественного порядка.Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.Общественные туалеты.Административные здания (офисы, отделения связи, отделения банков);Школы, детские седы, учреждения дополнительного образования.Рекламные конструкции.Складские объекты.Котельные.Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения:- распространяющие телевизионный сигнал;- обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь.Сооружения для защиты от затопления.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах**Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие хозяйственные постройки:- сараи и хранилища;- постройки, загоны, вольеры для содержания домашних животных и птицы;- теплицы, оранжереи;- гаражи;- домашние мастерские;- кухни и коптильни.Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие гаражи или площадки для стоянки индивидуальных легковых автомобилей (до 2-х машиномест).Придомовые хозяйственные площадки:- для мусоросборников;- для хозяйственных целей;- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;- для отдыха взрослого населения;- для занятий физкультурой;- для выгула собак.Индивидуальные бани, души и иные помещения для принятия водных процедур.Надворные туалеты.Индивидуальные бассейны.Навесы, беседки.Проходы, проезды, тропы, аллеи.Индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы.Сады, огороды, палисадники, поля. |

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.1.2.

**Предельные параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства**

*Таблица.2.1.2.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Индивидуальные малоэтажные жилые дома с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства.** | **Малоэтажные жилые блокированные дома.** | **Малоэтажные жилые многоквартирные дома.** |
| Минимальная площадь участка на новых территориях,включая площадь застройки | 600 кв. м на одну семью | 183 кв. м на одну семью | 1000 кв. м на дом |
| Минимальная площадь участка на реконструируемых территориях жилой застройки:- включая площадь застройки- без площади застройки | 330 кв. м на одну семью | 133 кв. м на одну семью50 кв. м на одну семью | 1000 кв. м на дом |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) | 20 м | 30 м | 32 м |
| Максимальное значение коэффициента использования земельного участка | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Максимальный процент застройки | 60% | 60% | 50% |
| Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений  | Основные сооружения -3этажа, включая мансардный этажВспомогательные – 1 этаж |
| Минимальный отступ зданий от границы участкаот красной линии улицы | 3 м5 м |

## Зона застройки малоэтажными жилыми домами. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.2.1.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица.2.2.1.*

|  |
| --- |
| ***Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Малоэтажные жилые блокированные и многоквартирные дома с придомовыми участками.Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. |
| **Условно разрешенные виды использования**Улично-дорожная сеть:- улицы;- переулки;- проезды;- проходы.Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей.Отдельно стоящие и блокированные гаражи и площадки для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей.Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие постройки для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности.Малоэтажные жилые дома усадебного типа и части таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придомовыми участками, не предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства.Общежития и гостиницы.Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты с ограничением времени работы:- бытового обслуживания с числом рабочих мест не более 5;- общественного питания с площадью торгового зала не более 50 кв. м;- торговли продовольственными и промышленными товарами с площадью торгового зала не более 100 кв. м;- аптеки с площадью торгового зала не более 50 кв. м;- временные объекты торговли продовольственными и промышленными товарами повседневного спроса без торгового зала и с площадью торгового зала не более 40 кв. м;Производственные объекты с земельным участком не более 0,5 га.Объекты для занятия культурно-массовой работой по месту жительства с ограничением времени работы:- клубы;- дома и дворцы культуры;- библиотеки.Культовые здания и сооружения с ограничением времени работы.Спортивные площадки без мест для зрителей.Общедоступные скверы и сады.Площадки для отдыха взрослых и игр детей.Фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, общеврачебные практики, подстанции скорой помощи.Площадки для мусоросборников.Отделения (пункты) охраны общественного порядка.Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.Общественные туалеты.Административные здания (офисы, отделения связи, отделения банков);Школы, детские седы, учреждения дополнительного образования.Складские объекты.Котельные.Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения:- распространяющие телевизионный сигнал;- обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь.Сооружения для защиты от затопления.Рекламные конструкции.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах**Отдельно стоящие и блокированные гаражи или площадки для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей.Отдельно стоящие и блокированные сараи и хранилища жителей.Площадки для постоянного и временного (гостевые стоянки) хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей.Площадки для временного хранения легковых автомобилей (гостевые стоянки).Придомовые хозяйственные площадки:- для мусоросборников;- для хозяйственных целей;- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;- для отдыха взрослого населения;- для занятий физкультурой;- для выгула собак.Надворные туалеты.Навесы, беседки.Проходы, проезды, тропы, аллеи.Резервуары для хранения воды. |

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.2.2

**Предельные параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства**

*Таблица 2.2.2.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Индивидуальные малоэтажные жилые дома с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства.** | **Малоэтажные жилые блокированные дома.** | **Малоэтажные жилые многоквартирные дома.** |
| Минимальная площадь участка на новых территориях:- включая площадь застройки- без площади застройки | 600 кв. м на одну семью | 166 кв. м на одну семью50 кв. м на одну семью | 1000 кв. мна дом |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) | 20 м | 30 м | 32 м |
| Максимальное значение коэффициента использования земельного участка | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Максимальный процент застройки | 60% | 60% | 50% |
| Минимальный отступ зданий от границы участкаот красной линии улицы | 3 м5 м |
| Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений  | Основные сооружения -3этажа, включая мансардный этажВспомогательные – 1 этаж |

## Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.3.1.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица.2.3.1.*

|  |
| --- |
| ***Ж3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Среднеэтажные жилые дома до 6 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.Малоэтажные жилые блокированные и многоквартирные дома от 3 этажей и более (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. |
| **Условно разрешенные виды использования**Улично-дорожная сеть:- улицы;- переулки;- проезды;- проходы.Торгово-остановочные пункты общественного транспорта.Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей.Отдельно стоящие и блокированные гаражи и площадки для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей.Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие постройки для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности.Малоэтажные жилые индивидуальные, а также блокированные и многоквартирные дома 1-2 этажа (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.Многоэтажные жилые дома от 7 этажей и более (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.Многоэтажные жилые дома с придомовыми участками.Общежития и гостиницы.Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты с ограничением времени работы:- бытового обслуживания;- общественного питания с площадью торгового зала не более 300 кв. м;- торговли продовольственными и промышленными товарами с площадью торгового зала не более 1000 кв. м;- аптеки с площадью торгового зала не более 100 кв. м;- временные объекты торговли продовольственными и промышленными товарами повседневного спроса без торгового зала и с площадью торгового зала не более 60 кв. м;Объекты для занятия культурно-массовой работой по месту жительства с ограничением времени работы:- клубы;- дома и дворцы культуры;- библиотеки.Культовые здания и сооружения с ограничением времени работы.Спортивные площадки без мест для зрителей.Общедоступные скверы и сады.Площадки для отдыха взрослых и игр детей.Фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, общеврачебные практики, подстанции скорой помощи.Площадки для мусоросборников.Отделения (пункты) охраны общественного порядка.Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.Общественные туалеты.Административные здания (офисы, отделения связи, отделения банков);Школы, детские седы, учреждения дополнительного образования.Складские объекты.Котельные.Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения:- распространяющие телевизионный сигнал;- обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь.Сооружения для защиты от затопления.Рекламные конструкции.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при жилых домах**Отдельно стоящие и блокированные гаражи и площадки для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей.Отдельно стоящие и блокированные сараи и хранилища жителей.Площадки для постоянного и временного (гостевые стоянки) хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей.Площадки для временного хранения легковых автомобилей (гостевые стоянки).Придомовые хозяйственные площадки:- для мусоросборников;- для хозяйственных целей;- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;- для отдыха взрослого населения;- для занятий физкультурой;- для выгула собак.Общественные туалеты.Навесы, беседки.Проходы, проезды, тропы, аллеи.Резервуары для хранения воды. |

Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.2.3

**Предельные параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства**

*Таблица 2.2.3.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Индивидуальные малоэтажные жилые дома с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства.** | **Малоэтажные жилые блокированные дома.** | **Среднеэтажные жилые многоквартирные дома.** |
| Минимальная площадь участка на новых территориях:- включая площадь застройки- без площади застройки | 600 кв. м на одну семью | 166 кв. м на одну семью50 кв. м на одну семью | 1000 кв. мна дом |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) | 20 м | 30 м | 32 м |
| Максимальное значение коэффициента использования земельного участка | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Максимальный процент застройки | 60% | 60% | 40% |
| Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений | Основные сооружения -3этажа, включая мансардный этажВспомогательные – 1 этаж | 6этажей, включая мансардный этаж |
| Минимальный отступ зданий от границы участкаот красной линии улицы | 3 м5 м |

## Зона делового, общественного и коммерческого назначения.Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.4.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица 2.4.*

|  |
| --- |
| ***О1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. |
| **Условно разрешенные виды использования**Ограждение территории.Улично-дорожная сеть:- улицы;- переулки;- проезды;- проходы.Торгово-остановочные пункты общественного транспорта.Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей.Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие постройки для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности.Общежития и гостиницы.Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты:- бытового обслуживания;- общественного питания;- торговли продовольственными и промышленными товарами;- аптеки;- временные объекты торговли продовольственными и промышленными товарами повседневного спроса без торгового зала и с площадью торгового зала не более 80 кв. м;Объекты для занятия культурно-массовой работой по месту жительства с ограничением времени работы:- клубы;- дома и дворцы культуры;- библиотеки.Культовые здания и сооружения.Спортивные площадки без мест и с местами для зрителей.Общедоступные скверы и сады.Площадки для отдыха взрослых и игр детей.Фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, общеврачебные практики, подстанции скорой помощи.Площадки для мусоросборников.Отделения (пункты) охраны общественного порядка.Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.Общественные туалеты.Административные здания (офисы, отделения связи, отделения банков).Школы, детские седы, учреждения дополнительного образования.Складские объекты.Котельные.Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения:- распространяющие телевизионный сигнал;- обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь.Рекламные конструкции.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования**Не предусмотрены |

***Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны О1 смотри стр.16***

## Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

### Подзона размещения объектов образования. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.5.1.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица 2.5.1.*

|  |
| --- |
| **О2(П) *– Подзона размещения* объектов образования** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.Объекты детских дошкольных учреждений.Объекты образовательных учреждений.Объекты учреждений дополнительного образования детей.Объекты учреждений социальной защиты, предназначенные для обслуживания детей. |
| **Условно разрешенные виды использования**Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей.Котельные.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при медицинских стационарах, диспансерах и поликлиниках**Ограждение территории.Спортивные площадки без мест и с местами для зрителей.Общедоступные скверы и сады.Площадки для отдыха взрослых и игр детей. |

***Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон О1 и О2(П):***

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

* СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Приложение Ж
* Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми;
* СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
* Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г.

№ 123-ФЗ;

* Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009

№ 384-ФЗ;

* Другие действующие нормативные документы и технические регламенты.
1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
* минимальная ширина земельного участка 10 метров;
* минимальная площадь земельного участка 100 кв.м.;
* максимальная площадь земельного участка -5000 кв.м.
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м., за исключением:
* от красной линии улиц 6 м,
* минимальное расстояние от стен дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учебных заведений (школ) до красных линий – 25 метров
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%.
2. Максимальная высота здания – 9 метров.

## Производственная зона

### Производственная подзона размещения объектов III-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.6.1.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица.2.6.1.*

|  |
| --- |
| ***П1.3 – Производственная подзона размещения объектовIII- го класса санитарной опасности*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные и головные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Зеленые насаждения защитные и декоративные, а также объекты ландшафтного дизайна.Складские объекты.Производственные, в том числе сельскохозяйственные, и складские объекты, а также объекты коммунального хозяйства, не требующие установления санитарно-защитной зоны более 300 м.Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения:- распространяющие телевизионный сигнал;- обеспечивающие электрическую связи, в том числе, мобильную телефонную связь.Автотранспортные предприятия.Пожарные депо.Санитарно-защитные зоны от объектов капитального строительства.Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. |
| **Условно разрешенные виды использования**Улично-дорожная сеть:- проезды;- проходы.Производственные, в том числе сельскохозяйственные, и складские объекты, а также объекты коммунального хозяйства, не требующие установления санитарно-защитной зоны более 500 м.Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов.Остановочные пункты общественного транспорта.Стоянки для хранения легковых и грузовых автомобилей.Отдельно стоящие и блокированные гаражи.Котельные.Водозаборы подземные хозяйственного водоснабжения.Рекламные конструкции.Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.Сооружения для защиты от затопления.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использованияпри производственных предприятиях, складах и пожарных депо**Административные и офисные здания.Площадки отдыха для работников.Стоянки грузового и легкового транспорта.Котельные.Водозаборы подземные хозяйственного водоснабжения.Площадки для мусоросборников.Объекты по обслуживанию работников. |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны П-1.3 смотри стр.19

### Производственная подзона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.6.2.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблице 2.6.2.*

|  |
| --- |
| ***П1.4 – Производственная подзона размещения объектовIV-го класса санитарной опасности*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные и головные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Автотранспортные предприятия.Производственные, в том числе сельскохозяйственные, и складские объекты, а также объекты коммунального хозяйства, не требующие установления санитарно-защитной зоны более 100 м.Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения:- распространяющие телевизионный сигнал;- обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь.Сооружения для хранения транспортных средств.Объекты обслуживания автомобильного транспорта.Санитарно-защитные зоны от объектов капитального строительства.Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. |
| **Условно разрешенные виды использования**Улично-дорожная сеть:- проезды;- проходы.Линейные объекты, а также здания и сооружения, технологически обеспечивающие функционирование и безопасность железнодорожного транспорта.Производственные, в том числе сельскохозяйственные, и складские объекты, а также объекты коммунального хозяйства, не требующие установления санитарно-защитной зоны более 300 м.Общежития, связанные с производством и образованием.Гостиницы.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использованияпри производственных предприятиях, складах и пожарных депо**Административные и офисные здания.Площадки отдыха для работников.Стоянки грузового и легкового транспорта.Площадки для мусоросборников.Объекты оптовой и мелкооптовой торговли.Рынки промышленных товаров.Торговые и торгово-выставочные комплексы.Магазины.Временные торговые объекты.Объекты общественного питания.Объекты бытового обслуживания.Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.Отделения (пункты) охраны общественного порядка.Пожарные депо.Ветлечебницы. |

***Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон П-1.3, П-1.4:***

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

* СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Е;
* СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
* Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г.

№ 123-ФЗ;

* Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009

№ 384-ФЗ;

* Другие действующие нормативные документы и технические регламенты
1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны.
2. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80\* Генеральные планы промышленных предприятий».
3. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.
4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) (ландшафтно-рекреационной зона, зона отдыха) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки.
5. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» . Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %:
* до 100 м ……………………. 60%
* свыше 100 до 1000 м .…….50%

Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

1. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со специализированными проектами и нормативами.
2. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
* минимальная ширина земельного участка 20 метров;
* минимальная площадь земельного участка 400 кв.м.;
* максимальная площадь земельного участка -5га.
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м., за исключением:
* от красной линии улиц 5 м,
1. Предельное количество этажей – 2 этажа;
2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%.

## Зона рекреационного назначения

### Подзона рекреационного назначения размещения парков, скверов и садов.Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.7.1.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица 2.7.1.*

|  |
| --- |
| ***Р(П) – Подзона рекреационного назначения размещения парков, скверов и садов*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Общедоступные парки, скверы и сады.Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки.Общественные туалеты. |
| **Условно разрешенные виды использования**Ограждение территории.Улично-дорожная сеть:- улицы;- переулки;- проезды;- проходы.Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей.Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.Объекты общественного питания.Временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала.Спортивные площадки без мест и с местами для зрителей.Площадки для выгула и дрессировки собак.Рекламные конструкции.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при общедоступных парках, садах и скверах**Открытые эстрады.Танцплощадки.Площадки для мусоросборников.Площадки для отдыха взрослых и игр детей.Пункты проката спортивного инвентаря. |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Р(П) смотри стр.23

### Подзона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов.Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.7.2.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица 2.7.2.*

|  |
| --- |
| ***Р(Л) – Подзона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Общедоступные парки, скверы и сады.Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.Спортивно-оздоровительные трассы (кроме трасс для механических транспортных средств на углеводородном топливе), в том числе (но не исключительно) для:- бега и пеших прогулок:- занятий лыжным и горнолыжным спортом;- занятий велосипедным спортом;- занятий конным спортом. |
| **Условно разрешенные виды использования**Ограждение территории.Улично-дорожная сеть:- проезды;- проходы.Мемориальные комплексы;Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.Временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала.Временные объекты общественного питания.Пункты проката спортивного инвентаря.Площадки для выгула и дрессировки собак.Рекламные конструкции.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при лесах населенных пунктов**Монументы, памятники и памятные знаки.Общественные туалеты.Площадки для мусоросборников.Площадки для отдыха взрослых и игр детей. |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Р(Л) смотри стр.23.

### Подзона рекреационного назначения размещения объектов спорта.Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.7.3.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблице 2.7.3.*

|  |
| --- |
| ***Р(С) – Подзона рекреационного назначения размещения объектов спорта*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.Спортивные сооружения, в том числе плоскостные (с местами и без мест для зрителей)Площадки для отдыха взрослых и игр детей.Общественные туалеты.Проходы, тропы, аллеи. |
| **Условно разрешенные виды использования**Ограждение территории.Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей.Котельные.Аттракционы.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при спортивных сооружениях**Общедоступные скверы и сады.Площадки для отдыха взрослых и игр детей.Пункты проката спортивного инвентаря. |

**Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон Р(П), Р(Л), Р(С):**

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

* СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
* Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми;
* СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
* Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г.

№ 123-ФЗ;

* Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009

№ 384-ФЗ;

* Другие действующие нормативные документы и технические регламенты
1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
* минимальная ширина земельного участка 25 метров;
* минимальная площадь земельного участка 2000 кв.м.;
* максимальная площадь земельного участка -10 га.
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м., за исключением:
* от красной линии улиц 5 м,
1. Предельное количество этажей -2 этажа.
2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%.

## Зона инженерной инфраструктуры

### Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения.Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.8.1.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица 2.8.1.*

|  |
| --- |
| ***И(ВС) – Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Головные объекты, здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем водоснабжения,Сооружения и линейные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Офисы, конторы, административные службы инженерной инфраструктуры.Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения:- распространяющие телевизионный сигнал;- обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь. |
| **Условно разрешенные виды использования**Головные объекты, здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения.Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.Улично-дорожная сеть:- проезды;- проходы.Складские объекты, в том числе для хранения противогололедных материалов.Иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций.Сооружения защиты от затопления и подтопления.Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспортаОбъекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при объектах водоснабжения**Административно-бытовые здания.Пункты оказания первой медицинской помощи.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Отделения, посты, участковые пункты охраны порядка.Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;Площадки для мусоросборников.Общественные туалетыЭлементы благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п.), малые архитектурные формы |

**Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:**

1. - площадь территории, занимаемой площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.
2. -предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
	* минимальная ширина земельного участка 10 метров;
	* минимальная площадь земельного участка 100 кв.м.;
	* максимальная площадь земельного участка -10 га.
3. -минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м., за исключением:
* от красной линии улиц 5 м,
1. - максимальная этажность основных и вспомогательных зданий - 3 эт.
2. - максимальная высота специальных сооружений определяется технологическими требованиями.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%.

### Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения.Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.8.2.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица 2.8.2.*

|  |
| --- |
| ***И(ВО) – Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Головные объекты, здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем водоотведния,Устройства для очистки поверхностных стоков.Сооружения и линейные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Офисы, конторы, административные службы инженерной инфраструктуры.Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения:- распространяющие телевизионный сигнал;- обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь. |
| **Условно разрешенные виды использования**Головные объекты, здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения.Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.Улично-дорожная сеть:- проезды;- проходы.Производственные, в том числе сельскохозяйственные, и складские объекты, не требующие установления санитарно-защитной зоны более 300 м.Объекты санитарной очистки территории.Гаражи (индивидуальные и коллективные) и стоянки для хранения индивидуальных легковых автомобилей.Иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций.Сооружения защиты от затопления и подтопления.Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспортаОбъекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при объектах водоотведения**Административно-бытовые здания.Пункты оказания первой медицинской помощи.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Отделения, посты, участковые пункты охраны порядка.Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;Площадки для мусоросборников.Общественные туалетыЭлементы благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п.), малые архитектурные формы |

**Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:**

1. - площадь территории, занимаемой площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.
2. -предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
	* минимальная ширина земельного участка 10 метров;
	* минимальная площадь земельного участка 100 кв.м.;
	* максимальная площадь земельного участка -10 га.
3. -минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м.,
* за исключением: от красной линии улиц 5 м,
1. - максимальная этажность основных и вспомогательных зданий - 3 этажей.
2. - максимальная высота специальных сооружений определяется технологическими требованиями.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%.

### Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов коммунальной инфраструктуры. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.8.3.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица 2.8.3.*

|  |
| --- |
| ***И(КИ) – Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов коммунальной инфраструктуры*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Головные объекты, здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и водоотведния,Устройства для очистки поверхностных стоков.Сооружения и линейные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Офисы, конторы, административные службы инженерной инфраструктуры.Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения:- распространяющие телевизионный сигнал;- обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь. |
| **Условно разрешенные виды использования**Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.Улично-дорожная сеть:- проезды;- проходы.Производственные, в том числе сельскохозяйственные, и складские объекты, не требующие установления санитарно-защитной зоны более 150 м.Объекты санитарной очистки территории.Гаражи (индивидуальные и коллективные) и стоянки для хранения индивидуальных легковых автомобилей.Иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций.Сооружения защиты от затопления и подтопления.Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспортаОбъекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при объектах водоотведения**Административно-бытовые здания.Пункты оказания первой медицинской помощи.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Отделения, посты, участковые пункты охраны порядка.Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;Площадки для мусоросборников.Общественные туалетыЭлементы благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п.), малые архитектурные формы |

**Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:**

1. - площадь территории, занимаемой площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.
2. -предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
	* минимальная ширина земельного участка 10 метров;
	* минимальная площадь земельного участка 100 кв.м.;
	* максимальная площадь земельного участка -10 га.
3. -минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м.,
* за исключением: от красной линии улиц 5 м,
1. - максимальная этажность основных и вспомогательных зданий – 3 эт.
2. - максимальная высота специальных сооружений определяется технологическими требованиями.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%.

## Зона транспортной инфраструктуры

### Подзона транспортной инфраструктуры размещения автомобильных дорог. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.9.1.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица 2.9.1.*

|  |
| --- |
| ***Т(АД) – Подзона транспортной инфраструктуры размещения автомобильных дорог*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна. |
| **Условно разрешенные виды использования**Дороги.Ограждение территории.Улично-дорожная сеть.Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.Станции технического обслуживания автомобилей.Рекламные конструкции.Общественные туалеты.Площадки для мусоросборников.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования**Не предусмотрены |

**Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Т(АД) смотри стр.32**

### Подзона транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального автомобильного транспорта. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.9.2.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица 2.9.2.*

|  |
| --- |
| ***Т(АГ) – Подзона транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального автомобильного транспорта*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.Отдельно стоящие и блокированные гаражи и стоянки для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей. |
| **Условно разрешенные виды использования**Ограждение территории.Улично-дорожная сеть:- проезды;- проходы.Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.Объекты торговли автомобильными запасными частями, принадлежностями и аксессуарами.Контейнерные автозаправочные станции для заправки легкового автотранспорта.Гаражи коллективные наземные многоуровневые и подземные для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей.Рекламные конструкции.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при гаражах коллективных**Автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина, автогазозаправочные станции с компрессорами внутри помещения с количеством заправок не более 500 автомобилей /сутки без объектов технического обслуживания автомобилей.Мойки автомобилей до двух постов.Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ).Объекты торговли автомобильными запасными частями, принадлежностями и аксессуарами.Общественные туалеты.Площадки для мусоросборников. |

**Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Т(АГ) смотри стр.32**

### Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.9.3.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица 2.9.3.*

|  |
| --- |
| ***Т(ЖД) – Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта.*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Линейные объекты, а также здания и сооружения, технологически обеспечивающие функционирование и безопасность железнодорожного транспорта.Производственные и складские объекты, а также объекты коммунального хозяйства, не требующие установления санитарно-защитной зоны более 100 м.Железнодорожные станции и вокзалы.Диспетчерские пункты и иные сооружения организации движения подвижного состава.Транспортные агентства по продаже билетов и предоставлению прочих услуг.Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.Объекты делового назначения площадью менее 500 кв.м., банки, отделения банков.Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты.Отделения (пункты) охраны общественного порядка.Аптечные пункты и киоски, пункты оказания первой медицинской помощи.Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения.Передающие радиотехнические объекты, в том числе антенно-мачтовые сооружения:- распространяющие телевизионный сигнал;- обеспечивающие электрическую связь, в том числе, мобильную телефонную связь.Общественные туалеты.Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков. |
| **Условно разрешенные виды использования**Объекты торговли и общественного питания. Аптеки.Здания и сооружения культового назначения.Гаражи (индивидуальные и коллективные) и стоянки для хранения индивидуальных легковых автомобилей.Стоянки, в том числе для временного хранения автобусов и грузовых автомобилей и гаражи на отдельных земельных участках надземные, наземные и подземные, в том числе многоуровневые, в том числе встроенные (пристроенные) к зданиям, сооружениям, а также открытые площадки для отстоя транзитного транспорта (автобусов, грузовиков).Мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки.Объекты, предусмотренные проектом планировки территории. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования**Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения. Площадки для мусоросборников.Элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п.), малые архитектурные формы. |

**Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон Т(АД), Т(АГ), Т(ЖД):**

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

* СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
* СП 42.13330.2011, п.14.6 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
* СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
* Другие действующие нормативные документы и технические регламенты
1. Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений - до 3 этажей.
2. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими требованиями.
3. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. по специализированным проектам и нормативам.
4. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
	* минимальная ширина земельного участка 10 метров;
	* минимальная площадь земельного участка 100 кв.м.;
	* максимальная площадь земельного участка -10 га.
5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м., за исключением:
* от красной линии улиц 5 м,
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%.

## Зона сельскохозяйственных угодий. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.10.

Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства

*Таблица 2.10.*

|  |
| --- |
| ***Сх1 – Зона сельскохозяйственных угодий*** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты обеспечения пожарной безопасности (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Сельскохозяйственные угодья, в том числе - поля, огороды, сады, сенокосы |
| **Условно разрешенные виды использования**Ограждение земельного участка.Индивидуальные садовые и огородные участки.Объекты мелиорации (оросительные, осушительные системы).Сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, не требующие установления санитарно-защитных зон.Объекты для приемки, кратковременного хранения, упаковки и подготовки продукции растениеводства к транспортировке.Стоянки сельскохозяйственной техники.Площадки для отдыха взрослых и игр детей.Площадки для выгула и дрессировки собак. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при сельскохозяйственных угодьях**Навесы, беседки.Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.Скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.Резервуары для хранения воды, скважины для забора воды. |

**Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства и требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

* СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
* СП 42.13330.2011, п. 14.6 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
* Другие действующие нормативные документы и технические регламенты.
1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
* минимальная ширина земельного участка 10 метров;
* минимальная площадь земельного участка 400 кв.м.;
* максимальная площадь земельного участка -10га.
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м., за исключением:
* от красной линии улиц 5 м,
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 15%.
2. Предельное количество этажей -1 этаж.

##

## Зона специального назначения

### Зона специального назначения, связанная с захоронениями Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.11.1.

**Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства**

*Таблица 2.11.1.*

|  |
| --- |
| ***Сп1 –* Зона специального назначения, связанная с захоронениями** |
| **Основные виды разрешенного использования**Линейные объекты инженерной инфраструктуры.Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).Кладбища без проведения захоронений.Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры. |
| **Условно разрешенные виды использования**Не предусмотрены. |
| **Вспомогательные виды разрешенного использования при кладбищах** Административные, офисные здания.Культовые объекты.Объекты инженерной инфраструктуры.Проезды, проходы.Объекты обслуживания персонала.Магазины по реализации ритуальных принадлежностей и цветов.Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей. |

**Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:**

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства и требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

* СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
* СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
* СП 42.13330.2011, п. 14.6 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
* Другие действующие нормативные документы и технические регламенты
1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь
* минимальная ширина земельного участка 50 метров;
* минимальная площадь земельного участка 0,5 га.;
* максимальная площадь земельного участка -6 га.
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 6м
2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 10%.
3. Предельное количество этажей -1 этаж.

# Использование участков (частей участков), расположенных в зонах ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности

**Санитарно-защитная зона(Санитарный разрыв)**

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются санитарно-защитные зоны, а для линейных объектов – санитарные разрывы.

Регламентиспользования участков (частей участков), расположенных в санитарно-защитной зоне (санитарном разрыве) установлен следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми.

Основным видом разрешенного использования территории санитарно-защитной зоны является размещение:

- древесных и кустарниковых насаждений, устойчивых к загрязнению атмосферы, и обладающих высокой эффективностью очистки воздуха;

- травяных газонов;

- дорог, проездов и пешеходных зон с твердым покрытием;

- инженерных сетей и сооружений.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство (При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете);

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Вспомогательным (дополнительным) видом разрешенного использования территории санитарно-защитных зон является размещение:

- предприятий меньшего класса вредности (кроме пищевых);

- гаражей, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- автозаправочных станций;

- зданий управления, общественных зданий административного назначения;

- поликлиник;

- артезианских скважин для технического водоснабжения.

В санитарно-защитных зонах предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пищевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия.

В санитарно-защитных зонах запрещается размещение:

- зданий для проживания людей,

- коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятий пищевых отраслей промышленности и оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов за исключением размещаемых согласно п. 2.12.5.;

- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивных сооружений,

- парков,

- образовательных и детских учреждений,

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять не менее;

- для предприятий IV, V классов - не менее 60 %;

- для предприятий III, II класса - не менее 50 %;

- для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Озеленение площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, следует предусматривать в виде непрерывных полос шириной не менее 10 м. В полосе озеленения должна быть предусмотрена посадка не менее чем трех рядов деревьев лиственных пород с кустарником в виде «живой изгороди».

**Зона санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения**

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Регламент использования участков (частей участков), расположенных в ЗСО установлен следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «оны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с Федеральной службы Роспотребнадзора.

В пределах санитарно-защитной полосы (ЗСО) водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.).

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

**Водоохранная зона и Прибрежная защитная полоса водного объекта.**

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительная и хозяйственная деятельность на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос регламентируется следующими законодательными и нормативным актами:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 191 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-I «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

При этом под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

**Рыбоохранная зона**

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов на территории, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, устанавливаются рыбоохранные зоны.

На территориях рыбоохранных зон вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Порядок установки, размеры рыбоохранных зон, а также градостроительная и хозяйственная деятельность на их территории регламентируется следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-Ф3 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- «Правила установления рыбоохранных зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.2008 г. № 743;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми.

Ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений в рыбоохранных зонах устанавливаются Правительством Российской Федерации.

**Зона защитных лесных полос**

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случая, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, а также случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса.

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

**Охранная зона линий электропередачи и связи**

Порядок установки, размеры рыбоохранных зон, а также градостроительная и хозяйственная деятельность на их территории регламентируется ГОСТ 12.1.051-90 «Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи».

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Выполнение поливных работ вблизи воздушных линий электропередачи, находящихся под напряжением, допускается в случаях, когда:

- при любых погодных условиях водяная струя не входит в охранную зону;

- водяная струя входит в охранную зону и поднимается на высоту не более 3 м от земли.

**Объекты культурного наследия и сопряженные с ними территории**

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

До установления указанных зон охраны объекта культурного наследия на территории объектов культурного наследия и сопряженных с ними территориях должно обеспечиваться выполнение следующих требований.

1. Документация по планировке территории не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.
2. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закона Республики Коми от 4.06.2004 г. № 30-РЗ «О некоторых вопросах в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми».
3. Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с требованиями ст.6Закона Республики Коми от 4.06.2004 г. № 30-РЗ «О некоторых вопросах в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми».
4. При производстве строительных работ необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия.
5. При реконструкция застройки в исторических зонах населенных пунктов должно обеспечиваться выполнение следующих требований:

- сохранение общего характера застройки;

- сохранение видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселений;

- отказ от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного места;

- использование, как правило, традиционных материалов;

- соблюдение предельно допустимой высоты не для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших новых зданий;

- размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки;

- новое строительство в исторических зонах населенных пунктов должно производится только по проектам, согласованным в установленном порядке.

**Территории, подверженные подтоплениям**

При размещении объектов на территориях, подверженных риску подтопления (затопления), следует проводить специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным кодексом и другими федеральными законами, в том числе обеспечивающие предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

# Использование земель общего пользования

**Улично-дорожная сеть**

На землях общего пользования, назначенных для размещения улично-дорожной сети, допускается по специальному решению Администрации поселения допускается размещать следующие объекты:

Улично-дорожная сеть согласно проекту планировки территории:

- дороги автомобильные IV-ой, V-ой технической категории и некатегорированные;

- улицы;

- переулки;

- проезды;

- проходы.

Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.

Объекты капитального строительства, предусмотренные проектом планировки территории.

Линейные объекты инженерной инфраструктуры.

Пожарные гидранты.

Палисадники, примыкающие к жилым домам.

Временные объекты торговли продовольственными и сопутствующими товарами без торгового зала.

Рекламные конструкции.

Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.

Сооружения для защиты от затопления.

**Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность**

На землях общего пользования, не вовлеченных в градостроительную деятельность, по специальному решению Администрации поселения допускается размещать следующие объекты:

Линейные объекты инженерной инфраструктуры.

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы).

Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна.

Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры.

Пляжи.

Тропы, аллеи.

Сооружения защиты от затопления и подтопления.

Улично-дорожная сеть:

- улицы;

- переулки;

- проезды;

- проходы.

Остановочные и торгово-остановочные пункты общественного транспорта.

Стоянки для хранения легковых автомобилей.

Отдельно стоящие и блокированные гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Хозяйственные площадки:

- для хозяйственных целей;

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- для отдыха взрослого населения;

- для занятий физкультурой;

- для выгула собак.

Индивидуальные и коллективные огороды и сады.

Производственные объекты, в том числе с земельным участком.

Спортивные площадки без мест и с местами для зрителей.

Общедоступные скверы и сады.

Площадки для отдыха взрослых и игр детей.

Площадки для выгула домашних животных.

Рекламные конструкции.

Объекты капитального строительства, предусмотренные проектом планировки территории.

Сооружения и устройства для механической очистки поверхностных стоков.

# Виды и состав территориальных зон, установленных на территорияхнаселенных пунктов поселения

## Виды и состав территориальных зон населенного пункта пгт. Междуреченск

На территории населенного пункта устанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в Таблице 5.1.

**Перечень территориальных зон**

*Таблица 5.1.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Обозна-чение** | **Наименование территориальной зоны** |
| **Ж** | **Жилая зона** |
| **Ж1** | **Зона застройки индивидуальными жилыми домами** |
| **Ж3** | **Зона застройки среднеэтажными жилыми домами** |
| **О** | **Общественно-деловая зона** |
| **О1** | **Зона делового, общественного и коммерческого назначения** |
| **О2** | **Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения** |
| **О2(П)** | Подзона размещения объектов образования |
| **П** | **Производственная зона** |
| **П1** | **Производственная зона** |
| **П1.3** | Производственная подзона размещения объектовIII- го класса санитарной опасности |
| **П1.4** | Производственная подзона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности |
| **Р** | **Зона рекреационного назначения** |
| **Р(П)** | Подзона рекреационного назначения размещения парков, скверов и садов |
| **Р(Л)** | Подзона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов |
| **Р(С)** | Подзона рекреационного назначения размещения объектов спорта |
| **И** | **Зона инженерной инфраструктуры** |
| **И(ВС)** | Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения |
| **И(ВО)** | Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоотведения |
| **И(КИ)** | Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов коммунальной инфраструктуры |
| **Т** | **Зона транспортной инфраструктуры** |
| **Т(АД)** | Подзона транспортной инфраструктуры размещения автомобильных дорог |
| **Т(АГ)** | Подзона транспортной инфраструктуры размещения гаражей индивидуального автомобильного транспорта |
| **Сх** | **Зона сельскохозяйственного назначения** |
| **Сх1** | **Зона сельскохозяйственных угодий** |
| **Сп** | **Зона специального назначения** |
| **Сп1** | **Зона специального назначения, связанная с захоронениями** |

## Виды и состав территориальных зон населенного пункта п. Селэгвож

На территории населенного пунктаустанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в Таблице 5.2.

**Перечень территориальных зон**

*Таблица 5.2.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Обозна-чение** | **Наименование территориальной зоны** |
| **Ж** | **Жилая зона** |
| **Ж1** | **Зона застройки индивидуальными жилыми домами** |
| **Ж2** | **Зона застройки малоэтажными жилыми домами** |
| **О** | **Общественно-деловая зона** |
| **О1** | **Зона делового, общественного и коммерческого назначения** |
| **П** | **Производственная зона** |
| **П1** | **Производственная зона** |
| **П1.4** | Производственная подзона размещения объектов IV-го класса санитарной опасности |
| **Р** | **Зона рекреационного назначения** |
| **Р(Л)** | Подзона рекреационного назначения размещения лесов населенных пунктов |
| **И** | **Зона инженерной инфраструктуры** |
| **И(ВС)** | Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов водоснабжения |
| **Т** | **Зона транспортной инфраструктуры** |
| **Т(ЖД)** | Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта |
| **Сх** | **Зона сельскохозяйственного назначения** |
| **Сх1** | **Зона сельскохозяйственных угодий** |
| **Сп** | **Зона специального назначения** |
| **Сп1** | **Зона специального назначения, связанная с захоронениями** |